# PRESSION DE SERVICE : 30mBar

**INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET DE SECURITE**

* Compartiment conçu pour **2 bouteilles Propane** aux dimensions « Butagaz CUBE » (6Kg)
* Pour le remplacement de la bouteille, veuillez lire le manuel présent dans le coffre à gaz.
* Utilisez les dispositifs de fixation pour maintenir les bouteilles verticales.
* Remplacer la lyre dès que son état l’exige ou avant la date de fin de validité d’utilisation indiqué sur le tuyau.
* Ne pas installer d’appareil ou équipement susceptible d’endommager l’installation.
* Prendre connaissance des manuels d’utilisation des appareils fonctionnant au GAZ avant utilisation.
* Nettoyer les aérations dès que nécessaire.
* Ne pas utiliser les appareils de façon détournée (Ex : appareil de cuisson comme système de chauffage)
* En cas de non-utilisation de manière prolongé du GAZ, fermer le robinet de la bouteille de GAZ
* En cas de non-utilisation prolongée d’un appareil, fermer sa vanne d’alimentation en GAZ
* Après une période de non-utilisation et avant de remettre le circuit de GAZ en fonctionnement, vérifier l’état de l’installation.
* En cas d’utilisation prolongée, effectuez des contrôles périodiques
* En cas d’incendie, fermer le robinet de la bouteille de GAZ
* NE PAS FUMER
* NE PAS OBSTRUER L’AERATION
* En cas de suspicion de fuite, NE PAS UTLISER DE FLAMME pour la détection de fuite mais un aérosol de détection de fuite