Notice

Pour le remplacement de la bouteille de gaz

1. Ne pas fumez
2. Fermez le robinet d’alimentation sur la bouteille (inscription OFF verte visible sur le dessus du robinet d’arrêt)
3. Déclipsez la tête de la bouteille en appuyant sur le robinet d’arrêt et soulevez l’ensemble
   1. Si la deuxième bouteille est encore rempli de son contenue, il possible de rebrancher directement l’ensemble sur la deuxième bouteille, permettant de reporter le remplacement de la première bouteille. Pour cela, ce reporter au point 7 de cette notice
   2. Si les deux bouteilles sont vides ou que le remplacement de la bouteille vide est souhaité, continuez la procédure.
4. Retirer la sangle de maintien de la bouteille
5. Sortez la bouteille vers l’avant
6. Remplacez la bouteille par une autre
7. Rebranchez la tête sur la bouteille
8. Remettez le circuit en service en ouvrant le robinet d’alimentation (Flamme Rouge visible sur le dessus du robinet)